Załącznik nr 2

**Opis przedmiotu zamówienia**

 Tytuł zamówienia: **„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z przebudową odcinka drogi pow. nr 1734N gr. pow. – Jeziorowskie – Kruklanki, koło miejscowości Brożówka”.**

***I. Stan istniejący:***

Droga pow.nr 1734N gr. pow. – Jeziorowskie – Kruklanki – dr. kr. nr 63 (Sołdany) jest drogą klasy zbiorczej o nawierzchni bitumicznej. W lokalizacji od km 4+713 do km 5+213 szerokość jezdni wynosi 5,0 m. Po obu stronach drogi występują gruntowe pobocza oraz lokalnie drzewa, brak jest chodników.

***II. Przedmiot zamówienia***

1. Przedmiotem zamówienia jestopracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z przebudową odcinka drogi pow. nr 1734N gr. pow. – Jeziorowskie – Kruklanki, koło miejscowości Brożówka, w lokalizacji od km 4+713 do km 5+213. Dokumentacja winna obejmować następujący zakres:

- chodnik po lewej stronie drogi, w obrębie skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Brożówka i na długości projektowanego przejścia dla pieszych, w lokalizacji km 4 +752, - chodnik po stronie prawej, od skrzyżowania z drogą gminną (do miejscowości Brożówka), od zaprojektowanego przejścia dla pieszych i dalej ciągiem do km 5+198 (do drogi gminnej),

- przebudowę odcinka drogi na odcinku od km 4+713 do km 5+213, wraz z poszerzeniem istniejącej nawierzchni do szerokości 6,0 m.

2. Sugestie Zamawiającego:

- chodnik w granicach pasa drogowego, z kostki betonowej bezfazowej, szerokości 2,0 m, oddalony od jezdni poboczem i pasem zieleni,

- przebudowa odcinka drogi wraz z poszerzeniem nawierzchni jezdni do szerokości 6,0 m,

- w pasie drogowym istnieją drzewa, które będą kolidować z realizacją zadania, dlatego też należy ująć je do wycinki i uzyskać decyzję na ich wycięcie.

Wykonawca na etapie projektowania, na bieżąco będzie uzgadniał z Zamawiającym proponowane rozwiązania projektowe.

Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia, winna zawierać w szczególności: opis techniczny, plan sytuacyjny, przekroje, szczegółowe specyfikacje techniczne, przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz wszystkie niezbędne dokumenty, opinie, uzgodnienia, sprawdzenia i decyzje - w zakresie wynikającym z przepisów.

Przedmiar robót i kosztorys inwestorski należy sporządzić oddzielnie dla budowy chodnika i oddzielnie dla przebudowy odcinka drogi.

3. Dokumentacja projektowa winna być sporządzona przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej.

4. Wykonawca we własnym zakresie uzyska mapę do celów projektowych oraz wykona wszystkie niezbędne pomiary.

5. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z wymaganiami ustaw, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnymi dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

6. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do 50 dni od daty zawarcia umowy.

Sporządził: Zatwierdził:

Teresa Wołodźko Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

 Grzegorz Moszczyński